CONFIGURATION ET UTILITAIRES

PARAMÈTRES DE CONNECTION
Tout d'abord, il est nécessaire régler les paramètres de connexion du réseau local.
Écrire l'adresse IP de votre dreambox dans la boîte de saisie Dreambox IP (seulement les numéros autorisés et le point entre eux, ne pas entrer d'espace au début ou à la fin de l'adresse)
Puis, saisir le nom de connection et le mot de passe (habituellement, vous n'avez pas besoin de changer ces valeurs. La norme est : "root" et "dreambox").

UTILITAIRES

Réinitialiser En actionnant le bouton Logiciel , FlashWizard envoie la commande de réinitialisation à Enigma.
La Dreambox se relancera d'une manière propre, sauvegardant tous réglages avant de se relancer.
En actionnant Matériel une réinitailisation matériel sera simulée, exactement comme la procédure de réinitailisation des trois-boutons, exécuté par l'enfoncement simultanée des trois boutons sur la face avant de la dreambox.

SmartTelnet ouvre la fenêtre Telnet de FlashWizard PRO dans le répertoire racine de l'image actuellement chargée et active.

Formatter clé Usb formate la clé Usb raccordée, l'un ou l'autre “disque” ou “part1”, choisi par l'utilisateur.

Charger clé Usb liens (supports) de la clé Usb raccordée au système de fichiers de la dreambox.

Désinstaller FlashWizard Pro désinstalle le menu de boot de FlashWizard PRO de l'image en Flash.
N'efface pas les images installées, elles restent intact.

RÉGLAGES DE SAUVEGARDE / RESTAURATION

Envoyer tous les réglages maintenant! envoie et recharge des réglages sur l'image active fonctionnant sur la dreambox.
Choisir un dossier avec vos réglages de favori en appuyant sur le bouton du dossier ouvert, sélectionner (double clic) un des fichiers montrés dans la boîte ouverte (sans importance duquel - FlashWizard enverra automatiquement tous fichiers nécessaires à la dreambox), ensuite appuyer le bouton "Transférer maintenant les paramètres!".
Si vous souhaitez envoyer également la liste des enregistrements programmés (TimerList), sélectionnez la boîte à cocher "y compris la liste des enregistrements programmés".
La liste des enregistrements programmés sera remise et rechargée, si elle est présente dans le dossier des paramètres choisis.
En cliquant sur le bouton Recevoir et sauver les paramètres! de la Dreambox vous obtiendrez une copie de tous les services et bouquets de l'utilisateur (les listes des chaînes favorites), et ayez-le sauvegardé sur votre PC dans un dossier appelé "My Last Settings" celui-ci sera créé dans le répertoire du programme de FlashWizard.
Si vous souhaitez sauvegarder la liste enregistrements programmés (TimerList), sélectionnez également la boîte à cocher "y compris la liste des enregistrements programmés".

Mise à jour de FlashWizard

Vérifie si une nouvelle mise à jour est présente sur le site officiel de téléchargement.