INSTALLAZIONE, BACKUP E RESTORE DI UN FIRMWARE NELLA MEMORIA FLASH

INSTALLAZIONE
Per installare una immagine in flash, entrate nella pagina apposita e:
1) fate un drag&drop sull'apposito pannello dell'icona dell'immagine che si vuole caricare, oppure selezionate un file sfogliando per cartelle con il bottone di apertura.
FlashWizard effettuerà un controllo sulla validità della firma del file immagine "CompressedROMFS", e inoltre verificherà la sua grandezza, non consentendo di installare per errore immagini troppo grandi e non adatte per la flash memory.
Se l'immagine è valida, partirà subito l'installazione automatica.
Se il file non è quello di un'immagine valida, sarà segnalato un errore e l'installazione non verrà effettuata.
2) Il programma fa tutto da solo... non vi resta che stare a guardare fino al reboot !!
Nella finestra, verranno visualizzate le operazioni effettuate via via che procederà l'install.
Sullo schermo TV, apparirà un messaggio in una finestra di Enigma che annuncerà che l'installazione è in corso.
Importante: FlashWizard PRO effettua un controllo (verifica) dei dati scritti nella memoria flash mentre sta installando l’immagine, assicurando una scrittura dei dati senza errori.
3) Finito J

Importante: al riavvio, non serve fare il flash erase a mano: è automatico!
Attenzione: con alcune immagini non originali potrebbe essere necessario fare il flash erase tradizionale.

BACKUP E RESTORE DI UN'IMMAGINE IN FLASH MEMORY

La procedura di backup permette di "fotografare" lo stato della memoria del Dreambox nel preciso momento nel quale si attiva, per poi ripristinarla successivamente attraverso il restore.
Per fare un backup/restore di un'immagine in flash, non è necessario avere un Hard disk o una Usb stick collegati, verrà utilizzata la sola memoria di base del ricevitore.
Backup: premere il tasto "Backup FlashImage" per avviare il processo di backup e archiviazione completa del firmware installato in flash, compresi tutti i settings, gli addons e i plugins, e quant' altro incluso al momento dell'avvio del backup.
Al termine del processo, FlashWizard salverà il backup sotto forma di un file *.fwz nella cartella e con il nome scelto al momento dell'avvio nel box "Salva backup con nome:".
Restore: trascinare un file di backup *.fwz, precedentemente salvato, sopra il pannello di drag & drop, oppure selezionare un file con il pulsante di apertura.
Al termine del restore, il Dreambox verrà riavviato automaticamente, e verrà ricaricata l'immagine precedentemente salvata con tutti i settaggi e gli addons presenti al momento del backup.
IMPORTANTE: al riavvio non fare il Flash Erase per ricaricare l'immagine salvata nell'esatto stato nel quale si trovava al momento del backup.