MONTER, SAUVEGARDER ET REMETTRE UN MICROLOGICIEL DANS LA MÉMOIRE INSTANTANÉE

INSTALLATION

Pour installer un micrologiciel dans la mémoire instantanée :

1) Glisser&Relâcher l'icone du fichier de l'image que vous souhaitez installer sur le panneau "Poser l'image ici", ou utilisez le bouton du dossier vers la droite et parcourir les répertoires pour sélectionner un fichier image de la Dreambox [*.img]
FlashWizard exécutera les diverses vérifications pour l'image sélectionnée/relâchée, comme si c'est une image valide "CompressedROMFS", et si sa taille ne dépasse pas la taille de la partition de la mémoire Cramfs (en prévenant d'installer de plus grandes images, prévues seulement pour l'installation multiboot).
Si l'image est admissible, la procédure d'installation commencera, autrement un message d'erreur apparaîtra et l'installation sera arrêtée.

2) FlashWizard fait automatiquement tout cela... tout ce qui reste à faire pour vous est d'observer la progression de l'installation jusqu'à la réinitialisation de la Dreambox.
Sur la fenêtre de FlashWizard, vous pouvez voir toutes les fonctions exécutés pendant l'installation.
Sur l'écran de la TV (fenêtre d'Enigma) apparaîtra l'annonce du message que l'installation d'un nouveau micrologiciel s'exécute.
Important: FlashWizard PRO exécute une vérification (vérifie) les caractéristiques écrites dans la mémoire instantanée tout en installant, pour s'assurer que l'image installé sortira sans erreurs.

3) Terminé! J
Important : quand la Dreambox se réinitialise, il n'est d'AUCUNE nécessité de faire la procédure "Flash Erase" : cela est fait automatiquement!
Avertissement : avec quelques images non-originelles, vous pourriez devoir faire le "Flash Erase" normal pour les laisser charger et fonctionner.

SAUVEGARDER ET REMETTRE UNE IMAGE SUR LA MÉMOIRE INSTANTANÉE

La procédure de sauvegarde laisse s'effectuer un cliché du mode de la mémoire de Dreambox, cela peut être remis à tout moment rechargeant le fichier de sauvegarde.
Pour effectuer une sauvegarde d'une image installé dans la mémoire instantanée, vous n'avez PAS BESOIN d'avoir un Disque dur et/ou une clé Usb installé, FlashWizard exécutera la sauvegarde en utilisant la mémoire ram du décodeur.
Sauvegarde: appuyez sur le bouton "Sauvegarder sepuis la mémoire instantanée" commencer le procédé qui sauvegarde et archive le micrologiciel installé dans la mémoire instantanée, tous compris : les adjonctions, les plugins, et toutes les autres choses qui sont réellement présentes.
À la fin de la procédure, FlashWizard archivera la sauvegarde entière dans un fichier *.fwz personnalisé, nommé par vous dans la boîte de dialogue "Nom du fichier de sauvegarde:" .
Remettre: glisser&relâcher un fichier *.fwz archivé de sauvegarde sur le panneau Poser l'image ici, ou sélectionner un fichier à l'aide du bouton du dossier ouvert.
À la fin de la restauration, la Dreambox se relancera automatiquement, et l'image sauvegardée précédente sera rechargée avec tous les réglages et toutes les adjonctions, juste comme elle était quand vous ayez fait la sauvegarde.
AVERTISSEMENT: ne pas faire de Flash Erase de l'image à la réinitialisation, ou vous détruirez tous vos réglage-adjonctions enregistrés dedans.